|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Фото токена** | **Наименование** | **Сертификаты соответствия** |
|  | Рутокен Lite - защищенный носителей базового уровня для ключей УКЭП | Сертификат на ПАК «Рутокен» №3753 ФСТЭК РФСертификат на ПАК Рутокен Lite №2589 ФСТЭК РФ |
|  | Рутокен ЭЦП 2.0 предназначен для генерации и защищенного хранения ключей электронной подписи, а так же для выполнения шифрования и электронной подписи «на борту» устройства. | Сертификат ФСБ на СКЗИ Рутокен ЭЦП 2.0 2100 №СФ/124-3673Сертификат на ПАК «Рутокен» №3753 ФСТЭК РФ |
|  | Электронный идентификатор (токен) Рутокен S | Сертификат на ПАК «Рутокен» №3753 ФСТЭК РФСертификат на ПАК Рутокен №2584 ФСТЭК РФСертификат на СПО Рутокен №1461 ФСТЭК РФ |
|  | Рутокен ЭЦП PKI предназначен для защищенного хранения ключей шифрования и ключей электронной подписи, выполнения шифрования и самой ЭП «на борту» устройства | Сертификат на ПАК «Рутокен» №3753 ФСТЭК РФ |
|  | JaCarta-2 ГОСТ | сертификат соответствия ФСБ России [№ СФ-124/3956](https://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/b2cba2f4-3209-4e0d-95c1-3d858cf76423/get). |
|  | JaCarta LT | Сертификат ФСТЭК № 3449 |